*Licitationstekst:*

Rundbænk

Rundbænk er et buet bænkemodul der kan sammensættes efter projektet, både i længde og krumning. De enkelte elementer kan fremstilles på mål efter projekt, herved kan de sammensatte moduler danner cirkelformede eller S-formede bænkeforløb. Bænken produceres, som standard, i moduler à 2000 mm længde og radius efter projekt.

Den krumme bænk leveres med trælameller på 40x80x600 mm oplagt radiært. Ved diameter under 4 meter målt på ydersiden af bænken, tilskæres trælameller i smig efter krumning. Dette giver vide geometriske muligheder for at danne forskellige figurer. Udskiftning af beskadigede lameller er enkelt at udføre.

Bænken kan leveres med afkortede bænkeben og stilles direkte på terræn. Normalt funderes bænken under terræn.

Rundbænken har vist at den er særdeles stærk og robust i det offentlige rum og er udviklet

i en serien, som omfatter bord, grill, affaldsbeholder, lige og krumme bænke. Rundbænken kan supplere produkterne i serien eller placeres selvstændigt.

Findes i både overfladebehandlet stål med træsæde eller overfladebehandlet støbejern med træsæde