Cast Iron Gadelygte Design: Knud Holscher

Lygtepæl fra GHform KH.10.2011.

Lygtepæl skal være med helstøbt mast i støbejern. Der skal være støbt flange i bunden for på bolte til fundament.

Gadelygten skal fås som stander og som væghængt model, begge fremstillet i støbejern.

Afskærmning af lyskilde skal være på opalhvid skærm. Lygtens top og reflektor er udført i slagfast plast.

I masten skal der være støbt servicedæksel for fastgørelse af masteindsats med sikringselement.

Hoved holdes af 4 støbte arme der boltes til en ring. Selve toppen med reflektor fastgøres til denne ring.