*Licitationstekst:*

JK18 Bænk

Gavlstykkerne bliver samlet med feder-not samling der forhindre bænke gavlene i at ændre

position i forhold til hinanden. Bænke benene kan monteres i 90 grader og bænken er klar for montage på væg. Bænkegavlene er støbt i støbejern. Bænken oplægges med træ som sæde og ryg. Det øverste rygbræt og forreste sædebræt har en 25 mm. rundingsradius på kanten for at øge siddekomforten.

Bænken kan stilles på terræn eller funderes på et nedgravet stolpestensfundament. Bænken kan fastgøres blot der kommer en M20 mm. gevindstang 30 mm. over terræn.