*Licitationstekst:*

Pullertlampe

Pullertlampe skal være et robust helstøbt emne i støbejern, med en støbt plade som forside og servicedæksel. Den komplette lampe må max bestå af to sammensatte støbte dele.

Pullertlampen skal have en højde på 1200 mm og være 300 mm bred og 100 mm tyk i kroppen.

Lysåbningen skal have et areal på 520 cm2.

Pullertlampen skal være en del af en samlet serie hvor der indgår pullert med strømudtag og vandudtag samt en vej- og parklampe på 4300 mm i højden.

Lamperne bliver leveret med LED lys samt transientbeskytter som er en lyn- og overspændingsbeskyttelse.

Pullertlampen monteres på et standartfundament med 3 x M20 møtrikker.

Pullertlampen skal kunne opstilles på en sti 2,5 meter bred med 10 meter mellem lyspunkter og opfylde en vejklasse E2.