*Licitationstekst:*

Pullert

Pullert er støbt i et stykke uden samlinger. Pullerten er udviklet til at skille kørende og gående trafik. Pullerten har et stort reflekterende areal, der lyser op i mørke og signalerer om sin tilstedeværelse til kørende trafikanter, når deres lyskegler rammer pullerten. Pullert har 670 mm. lange slidser, fordelt med 33 gr. Mellem hver 18 mm lysåbning, hele vejen rundt med indlagt refleksmateriale, der er meget synligt ved belysning. Selve refleksbåndet er af bedste kvalitet til udendørsbrug. Diameter på Ø 180 mm, godstykkelse på 10 mm og totalhøjde 910 mm.

Modellen har indbygget brudsikring, som bevirker at pullerten ved eventuel påkørsel igen kan opstilles uden at funderingen tager skade.

Pullerten indgår i en serien, der består af affaldsbeholder, cykelbøjle, træhulsrist, linjeafvanding og punktafvanding.

Pullert er tegnet til Sluseholmen i København.

Findes i både behandlet, malet eller olieret og ubehandlet støbejern.