*Licitationstekst:*

BÆNK

Gavlene er en varmgalvaniseret stål konstruktion hvor hvert stykke træ er boltet fast til hver bænkegavl med bræddebolte 3 stk. M6. Dette giver en stærk konstruktion. At hvert stykke træ er boltet individuelt til bænkegavle gør at det er en simpel operation at skifte de enkelte stykker træ. Mål: 1800x45x30 mm 14 stk pr. bænk.

Bænken kan opstilles direkte på terræn eller boltes til et fundament.

Bænkegavle kan leveres i RAL-farve efter projekt og træet kan males eller stå i natur oliebehandlet.