*licitationstekst:*

Pullertlampe

Pullertlampe giver et diffust rotationssymetrisk lys og er velegnet til at markere et forløb, eksempelvis på stier, parkeringspladser eller omkring bygninger. Pullertlampe består af få enkelte og simple komponenter, konisk krop med 4 lodrette kanter, lysenhed med transparente del af slagfast plast, lyskilde er afskærmet mod blænding.

Mål: 800 mm høj, konisk diameter fra Ø 140 i bund til Ø 100 i top.

Vægt: 16 kg.

Lyspullerten er en del af en serien som omfatter: pullertlampe, pullerter, markeringssøm, cykelstage, træbeskyttelses riste, gadelygter, vejnavne skilte og flere typer informations skilte