*Licitationstekst:*

Bord

Mobilia Bord kan leveres med afkortede ben hvis det skal opstilles på belægning. Som standard funderes bordet under terræn. Ved fundering under terræn kan en eventuel belægningssten lægges helt ind til bordbenet. Mobilia Bord findes også med en bordplade i træ, hvor der er nedfældet en stålplade i midten, beregnet for optænding af en engangsgrill.

Et komplet Mobilia sæt, bestående af et bord med bordplade i støbejern og to bænke, monteret på betonfundamenter, vejer ca. 2 tons, hvilket gør det specielt velegnet hvor der stilles krav om stor robusthed.

Findes i flere varianter:

Bord med stel og bordplade af overfladebehandlet støbejern , L. 2000xH.750xB.1200 mm. Bordpladen er inddelt i 5 felter af 400x1200 mm.

Bord med stel af overfladebehandlet stål og bordplade af træ, L.2000xH.750xB.1200 mm og med indfældet plade af stål. Længde 990x400 mm.

Bord med stel af overfladebehandlet støbejern og bordplade af træ med indfældet plade af stål, L.2000xH.750xB.1200 mm og med indfældet plade af stål. Længde 990x400 mm.

Bord med stel af overfladebehandlet støbejern og bordplade af træ , L.2000xH.750xB.1200 mm, 22 stk. lameller monteret med 10 mm afstand og 2 stk. lægter 40x80x2000 mm.

Bord med stel af overfladebehandlet stål og bordplade af træ,

L.2000xH.750xB.1200 mm, 22 stk. lameller monteret med 10 mm afstand og 2 stk. lægter 40x80x2000 mm.

Serien omfatter bord, grill, affaldsbeholder, lige og krumme bænke.

Overfladebehandling efter ønske i RAL-xxxx eller ubehandlet.