*Licitationstekst:*

Cykelbøjle

Cykelbøjle er et element, der placeres enkeltvis, hvorved der kan sikres fri passage mellem flere opstillede cykelbøjler. Cykelbøjlen er helstøbt uden samlinger, hvilket giver en lang holdbarhed til eventuel overfladehandling. Mål: H.1700 mm B. 150 mm med buet top. Cykelbøjle giver mulighed for valg af form, da den har en buet og en firkantet ende. Cykelbøjlen kan monteres efter den geometri, der ønskes anvendt i projektet. Den buede eller rektangulære form vendes op og den anden ende udgør medstøbningsdelen. På cykelbøjlens øverste halvdel er placeret 2 stk. 500 mm gummi- eller træliste hvor cyklen skal læne sig op ad stativet.

Cyklen kan låses til bøjlen med egen wirelås. Cykelbøjle monteres i jordfugtig beton.

Cykelbøjle indgår i en serien der består af affaldsbeholder, plint, træhulsrist, reflekspullert, linjeafvanding og punktafvanding.

Cykelbøjle er tegnet til Sluseholmen i København.

Findes i både behandlet, malet eller olieret og ubehandlet støbejern.