*Til forsiden:*

Plinten

Plinten har en kraftigt bærende stålkonstruktion under sædet der kan tåle store påvirkninger fra flere personer samtidig. Sæde består af 4 stk. 600x 155 mm træplanker, skåret i kileform. Fastgjort til stålkonstruktion med 36 rustfaste5x 10 mm skruer på underliggende stålplader Bænken er monteret med tre M20 mm. gevindstænger 200 mm. under terræn.

Bænken boltes på et fundament der normalt bruges til lygtepæle og går 950 mm. ned i jorden.

Hvis det ikke er nok kan fundamentet omstøbes med beton. Belægningen kan ligges helt op til bænkeben. Bænken kan monteres på et pladefundament hvis det ikke er muligt at gå i dybden det pågældende sted. Ved montage på eksisterende belægning skal plinten fastsættes med to M20 gevindstænger i belægningen. Gevindstænger fastsættes med limanker og her kan bænken boltes på indvendigt i kroppen.