**BOG.11.6025**

**Åben V-Vandrende**

Åben V-vandrende til bortledning af regnvand skal laves med V-rende fra GHform.

V-renden skal være fremstillet i ubehandlet støbejern i kvaliteten SG Jern, og kunne modstå belastning fra særdeles tunge køretøjer når den er fuldt understøbt med beton.

I enderne skal der være en feder-not lås for at sikre en optimal samling. Renden skal have dimensioner på 300 x 500 x 60 mm høj og en vægt på 14kg. V- profil skal have en pilhøjde på 20 mm. Hver langsgående side på V-renden skal have en 30 mm plan board, i V-profilet skal være et tværgående ribbemønster, som skrid sikring.

V-renden skal sættes i jordfugtig beton efter leverandørens anvisninger.